Overdrachtsrapportage

# 1. Weerstation meet iedere vijf seconden de temperatuur

Elke vijf seconden word de temperatuur opgeslagen in de circulaire buffer. Wij hebben hiervoor een software timer gebruikt. Dit hebben wij gedaan, omdat de arduino naast de software timer ook nog andere taken kan uitvoeren.

# 2. Weerstation beschikt over een testknop

Het weerstatoin beschikt over een testknop waarmee de hardware kan worden getest. Deze testknop maakt gebruik van een software timer. Dit doen wij om de ledjes een keer te laten knipperen, zodat dit goed waarneembaar is. Hierna printen wij een keer de waarden van de temperatuursensor en lichtsensor in de seriele poort.

# 3. Temperatuur en lichtsterke word opgeslagen in de circular buffer

Hiervoor hebben wij twee software timers gemaakt, want de temperatuur en lichtsterkte moeten op verschilende tijden worden opgeslagen in de circular buffer. Een timer gaat om de vijf seconden af en andere sensor om de zeven seconden.